2018年全国地级行政区

供电可靠性指标报告

2018年，全国333个地级行政区[[1]](#footnote-0)平均供电可靠率[[2]](#footnote-1)为99.826%，用户平均停电时间为15.26小时/户，用户平均停电频率为3.18次/户。其中，全国地级行政区城市用户平均停电时间为4.72小时/户，农村用户平均停电时间为18.95小时/户。

一、计划单列市

2018年，全国5个计划单列市用户平均停电时间为6.52小时/户，用户平均停电频率为1.78次/户。其中，城市用户平均停电时间为2.56小时/户，用户平均停电频率为0.52次/户；农村用户平均停电时间为10.01小时/户，用户平均停电频率为2.89次/户。各计划单列市供电可靠性指标见下表。

| **城市** | **全口径 （1+2+3+4）**[[3]](#footnote-2) | | | **城市 （1+2+3）** | | | **农村 （4）** | | | **指标区间**[[4]](#footnote-3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **平均供电可靠率（%）** | **平均停电时间（时/户）** | **平均停电频率（次/户）** | **平均供电可靠率（%）** | **平均停电时间（时/户）** | **平均停电频率（次/户）** | **平均供电可靠率（%）** | **平均停电时间（时/户）** | **平均停电频率（次/户）** |
| 大连市 | 99.865 | 11.86 | 3.16 | 99.970 | 2.61 | 0.75 | 99.797 | 17.75 | 4.70 | B |
| 青岛市 | 99.927 | 6.40 | 0.97 | 99.972 | 2.47 | 0.38 | 99.897 | 9.05 | 1.37 | A |
| 宁波市 | 99.921 | 6.93 | 2.71 | 99.977 | 2.02 | 0.78 | 99.909 | 7.95 | 3.11 | A |
| 厦门市 | 99.967 | 2.94 | 0.70 | 99.986 | 1.27 | 0.28 | 99.944 | 4.95 | 1.21 | A |
| 深圳市 | 99.966 | 2.97 | 0.48 | 99.966 | 2.97 | 0.48 | —— | —— | —— | A |

二、副省级市

2018年，全国除计划单列市外的10个副省级市用户平均停电时间为8.68小时/户，用户平均停电频率为1.88次/户。其中，城市用户平均停电时间为2.91小时/户，用户平均停电频率为0.60次/户；农村用户平均停电时间为13.99小时/户，用户平均停电频率为3.05次/户。各副省级市供电可靠性指标见下表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **城市** | **全口径 （1+2+3+4）** | | | **城市 （1+2+3）** | | | **农村 （4）** | | | **指标区间** |
| **平均供电可靠率（%）** | **平均停电时间（时/户）** | **平均停电频率（次/户）** | **平均供电可靠率（%）** | **平均停电时间（时/户）** | **平均停电频率（次/户）** | **平均供电可靠率（%）** | **平均停电时间（时/户）** | **平均停电频率（次/户）** |
| 广州市 | 99.961 | 3.39 | 0.51 | 99.961 | 3.39 | 0.51 | —— | —— | —— | A |
| 武汉市 | 99.950 | 4.39 | 1.58 | 99.974 | 2.28 | 0.71 | 99.914 | 7.58 | 2.91 | A |
| 哈尔滨市 | 99.877 | 10.79 | 1.34 | 99.972 | 2.44 | 0.39 | 99.775 | 19.73 | 2.36 | A |
| 沈阳市 | 99.819 | 15.85 | 5.09 | 99.948 | 4.53 | 1.17 | 99.741 | 22.69 | 7.45 | B |
| 成都市 | 99.823 | 15.48 | 2.54 | 99.955 | 3.92 | 0.81 | 99.763 | 20.79 | 3.33 | B |
| 南京市 | 99.950 | 4.41 | 0.94 | 99.977 | 1.98 | 0.43 | 99.931 | 6.01 | 1.27 | A |
| 西安市 | 99.889 | 9.73 | 2.39 | 99.951 | 4.34 | 0.94 | 99.808 | 16.83 | 4.30 | A |
| 长春市 | 99.811 | 16.57 | 2.22 | 99.959 | 3.56 | 0.57 | 99.762 | 20.82 | 2.76 | C |
| 济南市 | 99.930 | 6.15 | 0.90 | 99.978 | 1.89 | 0.28 | 99.906 | 8.22 | 1.20 | A |
| 杭州市 | 99.931 | 6.06 | 1.93 | 99.984 | 1.37 | 0.51 | 99.905 | 8.34 | 2.63 | A |

三、其他地级行政区

2018年，全国除计划单列市、副省级市外的各地级行政区用户平均停电时间为16.16小时/户，用户平均停电频率为3.35次/户。其中，城市用户平均停电时间为5.21小时/户，用户平均停电频率为1.23次/户；农村用户平均停电时间为19.48小时/户，用户平均停电频率为3.99次/户。各省其他地级行政区供电可靠性指标见下表。

河北省

| **城市** | **全口径 （1+2+3+4）** | | | **城市 （1+2+3）** | | | **农村 （4）** | | | **指标区间** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **平均供电可靠率（%）** | **平均停电时间（时/户）** | **平均停电频率（次/户）** | **平均供电可靠率（%）** | **平均停电时间（时/户）** | **平均停电频率（次/户）** | **平均供电可靠率（%）** | **平均停电时间（时/户）** | **平均停电频率（次/户）** |
| 石家庄市 | 99.884 | 10.14 | 2.11 | 99.978 | 1.92 | 0.45 | 99.859 | 12.37 | 2.57 | A |
| 承德市 | 99.778 | 19.48 | 4.00 | 99.915 | 7.48 | 1.60 | 99.757 | 21.30 | 4.36 | D |
| 张家口市 | 99.721 | 24.43 | 7.33 | 99.888 | 9.85 | 2.66 | 99.691 | 27.10 | 8.18 | E |
| 秦皇岛市 | 99.792 | 18.26 | 3.83 | 99.952 | 4.19 | 0.83 | 99.739 | 22.85 | 4.81 | C |
| 唐山市 | 99.839 | 14.14 | 4.54 | 99.954 | 4.05 | 0.76 | 99.815 | 16.24 | 5.32 | B |
| 廊坊市 | 99.793 | 18.12 | 5.11 | 99.939 | 5.33 | 1.34 | 99.773 | 19.86 | 5.62 | C |
| 保定市 | 99.792 | 18.18 | 2.54 | 99.952 | 4.17 | 0.64 | 99.762 | 20.86 | 2.91 | C |
| 沧州市 | 99.785 | 18.87 | 5.00 | 99.945 | 4.84 | 1.51 | 99.754 | 21.54 | 5.67 | D |
| 衡水市 | 99.783 | 18.99 | 3.00 | 99.944 | 4.94 | 0.82 | 99.763 | 20.78 | 3.28 | D |
| 邢台市 | 99.795 | 17.95 | 2.15 | 99.945 | 4.83 | 0.66 | 99.763 | 20.79 | 2.48 | C |
| 邯郸市 | 99.804 | 17.17 | 1.94 | 99.948 | 4.52 | 0.68 | 99.763 | 20.76 | 2.29 | C |

山西省

| **城市** | **全口径 （1+2+3+4）** | | | **城市 （1+2+3）** | | | **农村 （4）** | | | **指标区间** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **平均供电可靠率（%）** | **平均停电时间（时/户）** | **平均停电频率（次/户）** | **平均供电可靠率（%）** | **平均停电时间（时/户）** | **平均停电频率（次/户）** | **平均供电可靠率（%）** | **平均停电时间（时/户）** | **平均停电频率（次/户）** |
| 太原市 | 99.920 | 7.01 | 3.85 | 99.962 | 3.34 | 2.67 | 99.796 | 17.86 | 7.35 | A |
| 大同市 | 99.766 | 20.51 | 6.31 | 99.924 | 6.70 | 2.53 | 99.732 | 23.49 | 7.13 | D |
| 朔州市 | 99.669 | 28.97 | 9.99 | 99.925 | 6.53 | 3.47 | 99.617 | 33.56 | 11.32 | E |
| 忻州市 | 99.666 | 29.29 | 10.89 | 99.929 | 6.23 | 3.42 | 99.614 | 33.85 | 12.36 | E |
| 吕梁市 | 99.853 | 12.84 | 5.20 | 99.955 | 3.96 | 2.68 | 99.826 | 15.25 | 5.89 | B |
| 晋中市 | 99.713 | 25.15 | 9.07 | 99.949 | 4.43 | 2.79 | 99.662 | 29.64 | 10.43 | E |
| 阳泉市 | 99.759 | 21.07 | 5.30 | 99.964 | 3.16 | 1.32 | 99.714 | 25.04 | 6.19 | D |
| 长治市 | 99.850 | 13.17 | 2.87 | 99.959 | 3.57 | 1.33 | 99.826 | 15.28 | 3.21 | B |
| 晋城市 | 99.792 | 18.26 | 4.59 | 99.937 | 5.52 | 1.58 | 99.762 | 20.85 | 5.20 | C |
| 临汾市 | 99.802 | 17.31 | 5.27 | 99.955 | 3.96 | 1.62 | 99.775 | 19.70 | 5.92 | C |
| 运城市 | 99.775 | 19.72 | 6.54 | 99.941 | 5.14 | 7.50 | 99.758 | 21.22 | 6.44 | D |

内蒙古自治区

| **城市** | **全口径 （1+2+3+4）** | | | **城市 （1+2+3）** | | | **农村 （4）** | | | **指标区间** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **平均供电可靠率（%）** | **平均停电时间（时/户）** | **平均停电频率（次/户）** | **平均供电可靠率（%）** | **平均停电时间（时/户）** | **平均停电频率（次/户）** | **平均供电可靠率（%）** | **平均停电时间（时/户）** | **平均停电频率（次/户）** |
| 呼和浩特市 | 99.897 | 9.02 | 2.03 | 99.892 | 9.51 | 1.99 | 99.900 | 8.75 | 2.06 | A |
| 包头市 | 99.818 | 15.98 | 2.36 | 99.909 | 7.96 | 1.51 | 99.761 | 20.95 | 2.89 | C |
| 呼伦贝尔市 | 99.785 | 18.85 | 3.04 | 99.913 | 7.66 | 1.37 | 99.672 | 28.69 | 4.52 | D |
| 兴安盟 | 99.625 | 32.82 | 4.80 | 99.923 | 6.77 | 2.00 | 99.547 | 39.71 | 5.54 | E |
| 通辽市 | 99.655 | 30.18 | 3.41 | 99.940 | 5.26 | 0.94 | 99.635 | 32.01 | 3.59 | E |
| 赤峰市 | 99.610 | 34.21 | 5.38 | 99.931 | 6.01 | 1.30 | 99.575 | 37.26 | 5.82 | E |
| 锡林郭勒盟 | 99.645 | 31.08 | 6.26 | 99.876 | 10.87 | 3.49 | 99.565 | 38.11 | 7.22 | E |
| 乌兰察布市 | 99.871 | 11.29 | 2.12 | 99.900 | 8.80 | 1.77 | 99.864 | 11.95 | 2.21 | A |
| 鄂尔多斯市 | 99.842 | 13.85 | 2.49 | 99.894 | 9.29 | 1.73 | 99.834 | 14.55 | 2.61 | B |
| 巴彦淖尔市 | 99.668 | 29.10 | 3.75 | 99.904 | 8.40 | 2.16 | 99.623 | 33.05 | 4.05 | E |
| 乌海市 | 99.912 | 7.71 | 1.68 | 99.905 | 8.34 | 1.72 | 99.947 | 4.67 | 1.45 | A |
| 阿拉善盟 | 99.896 | 9.08 | 1.82 | 99.906 | 8.20 | 1.47 | 99.893 | 9.39 | 1.95 | A |

辽宁省

| **城市** | **全口径 （1+2+3+4）** | | | **城市 （1+2+3）** | | | **农村 （4）** | | | **指标区间** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **平均供电可靠率（%）** | **平均停电时间（时/户）** | **平均停电频率（次/户）** | **平均供电可靠率（%）** | **平均停电时间（时/户）** | **平均停电频率（次/户）** | **平均供电可靠率（%）** | **平均停电时间（时/户）** | **平均停电频率（次/户）** |
| 鞍山市 | 99.773 | 19.93 | 4.02 | 99.937 | 5.56 | 1.08 | 99.711 | 25.31 | 5.12 | D |
| 抚顺市 | 99.851 | 13.09 | 3.07 | 99.951 | 4.31 | 0.93 | 99.754 | 21.55 | 5.14 | B |
| 本溪市 | 99.853 | 12.91 | 2.44 | 99.921 | 6.89 | 1.44 | 99.783 | 19.01 | 3.46 | B |
| 丹东市 | 99.770 | 20.13 | 4.01 | 99.934 | 5.77 | 1.19 | 99.703 | 26.03 | 5.16 | D |
| 锦州市 | 99.802 | 17.32 | 3.81 | 99.957 | 3.78 | 0.98 | 99.747 | 22.15 | 4.82 | C |
| 营口市 | 99.807 | 16.94 | 3.93 | 99.951 | 4.26 | 0.96 | 99.759 | 21.09 | 4.90 | C |
| 阜新市 | 99.742 | 22.64 | 6.23 | 99.917 | 7.23 | 1.58 | 99.677 | 28.26 | 7.93 | E |
| 辽阳市 | 99.759 | 21.12 | 4.45 | 99.973 | 2.37 | 0.37 | 99.727 | 23.90 | 5.05 | D |
| 铁岭市 | 99.799 | 17.64 | 3.95 | 99.940 | 5.24 | 1.29 | 99.759 | 21.10 | 4.69 | C |
| 朝阳市 | 99.695 | 26.72 | 7.19 | 99.931 | 6.04 | 1.62 | 99.669 | 29.04 | 7.82 | E |
| 盘锦市 | 99.754 | 21.52 | 4.13 | 99.948 | 4.54 | 0.90 | 99.686 | 27.55 | 5.28 | D |
| 葫芦岛市 | 99.744 | 22.47 | 6.89 | 99.950 | 4.42 | 1.55 | 99.703 | 26.03 | 7.95 | E |

吉林省

| **城市** | **全口径 （1+2+3+4）** | | | **城市 （1+2+3）** | | | **农村 （4）** | | | **指标区间** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **平均供电可靠率（%）** | **平均停电时间（时/户）** | **平均停电频率（次/户）** | **平均供电可靠率（%）** | **平均停电时间（时/户）** | **平均停电频率（次/户）** | **平均供电可靠率（%）** | **平均停电时间（时/户）** | **平均停电频率（次/户）** |
| 吉林市 | 99.786 | 18.71 | 2.32 | 99.930 | 6.10 | 0.93 | 99.723 | 24.28 | 2.94 | D |
| 四平市 | 99.758 | 21.24 | 2.96 | 99.931 | 6.08 | 1.24 | 99.723 | 24.28 | 3.31 | D |
| 辽源市 | 99.777 | 19.51 | 2.71 | 99.930 | 6.10 | 1.02 | 99.723 | 24.30 | 3.31 | D |
| 通化市 | 99.799 | 17.60 | 2.45 | 99.930 | 6.13 | 0.84 | 99.714 | 25.06 | 3.50 | C |
| 白山市 | 99.814 | 16.26 | 2.24 | 99.930 | 6.09 | 0.99 | 99.723 | 24.26 | 3.22 | C |
| 松原市 | 99.742 | 22.57 | 2.91 | 99.930 | 6.11 | 0.78 | 99.722 | 24.32 | 3.13 | E |
| 白城市 | 99.757 | 21.33 | 2.64 | 99.931 | 6.07 | 0.79 | 99.721 | 24.48 | 3.03 | D |
| 延边朝鲜族自治州 | 99.800 | 17.56 | 2.53 | 99.930 | 6.11 | 0.93 | 99.716 | 24.91 | 3.55 | C |

黑龙江省

| **城市** | **全口径 （1+2+3+4）** | | | **城市 （1+2+3）** | | | **农村 （4）** | | | **指标区间** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **平均供电可靠率（%）** | **平均停电时间（时/户）** | **平均停电频率（次/户）** | **平均供电可靠率（%）** | **平均停电时间（时/户）** | **平均停电频率（次/户）** | **平均供电可靠率（%）** | **平均停电时间（时/户）** | **平均停电频率（次/户）** |
| 齐齐哈尔市 | 99.788 | 18.61 | 2.63 | 99.922 | 6.86 | 1.26 | 99.702 | 26.12 | 3.51 | D |
| 牡丹江市 | 99.803 | 17.25 | 2.35 | 99.926 | 6.44 | 1.18 | 99.711 | 25.34 | 3.22 | C |
| 佳木斯市 | 99.779 | 19.37 | 2.67 | 99.906 | 8.20 | 2.09 | 99.724 | 24.21 | 2.93 | D |
| 大庆市 | 99.774 | 19.77 | 3.06 | 99.927 | 6.40 | 0.92 | 99.710 | 25.42 | 3.96 | D |
| 鸡西市 | 99.753 | 21.62 | 3.03 | 99.930 | 6.15 | 1.47 | 99.682 | 27.84 | 3.66 | D |
| 双鸭山市 | 99.746 | 22.30 | 3.71 | 99.926 | 6.48 | 1.36 | 99.712 | 25.24 | 4.14 | E |
| 伊春市 | 99.805 | 17.10 | 3.22 | 99.921 | 6.95 | 1.51 | 99.720 | 24.49 | 4.46 | C |
| 七台河市 | 99.798 | 17.66 | 2.55 | 99.917 | 7.24 | 1.05 | 99.734 | 23.30 | 3.36 | C |
| 鹤岗市 | 99.810 | 16.68 | 3.07 | 99.916 | 7.37 | 2.44 | 99.702 | 26.12 | 3.70 | C |
| 黑河市 | 99.754 | 21.54 | 3.58 | 99.913 | 7.66 | 2.35 | 99.690 | 27.16 | 4.08 | D |
| 绥化市 | 99.744 | 22.44 | 2.48 | 99.932 | 5.94 | 0.74 | 99.707 | 25.64 | 2.82 | E |
| 大兴安岭  地区 | 99.874 | 11.08 | 2.32 | 99.905 | 8.37 | 2.06 | 99.736 | 23.16 | 3.51 | A |

江苏省

| **城市** | **全口径 （1+2+3+4）** | | | **城市 （1+2+3）** | | | **农村 （4）** | | | **指标区间** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **平均供电可靠率（%）** | **平均停电时间（时/户）** | **平均停电频率（次/户）** | **平均供电可靠率（%）** | **平均停电时间（时/户）** | **平均停电频率（次/户）** | **平均供电可靠率（%）** | **平均停电时间（时/户）** | **平均停电频率（次/户）** |
| 无锡市 | 99.919 | 7.12 | 1.31 | 99.947 | 4.68 | 0.84 | 99.909 | 8.00 | 1.48 | A |
| 徐州市 | 99.820 | 15.75 | 2.69 | 99.909 | 8.01 | 1.41 | 99.785 | 18.82 | 3.19 | B |
| 常州市 | 99.919 | 7.10 | 1.63 | 99.968 | 2.85 | 0.73 | 99.903 | 8.50 | 1.93 | A |
| 苏州市 | 99.929 | 6.20 | 1.45 | 99.976 | 2.07 | 0.56 | 99.914 | 7.51 | 1.73 | A |
| 南通市 | 99.908 | 8.11 | 1.94 | 99.961 | 3.41 | 1.06 | 99.889 | 9.75 | 2.25 | A |
| 连云港市 | 99.888 | 9.77 | 1.83 | 99.967 | 2.93 | 0.59 | 99.864 | 11.88 | 2.21 | A |
| 淮安市 | 99.906 | 8.26 | 1.77 | 99.951 | 4.28 | 1.18 | 99.891 | 9.57 | 1.96 | A |
| 盐城市 | 99.900 | 8.74 | 1.61 | 99.962 | 3.34 | 0.71 | 99.887 | 9.93 | 1.81 | A |
| 扬州市 | 99.933 | 5.88 | 1.28 | 99.965 | 3.05 | 0.75 | 99.921 | 6.93 | 1.47 | A |
| 镇江市 | 99.920 | 6.97 | 1.69 | 99.952 | 4.21 | 1.14 | 99.911 | 7.81 | 1.86 | A |
| 泰州市 | 99.897 | 9.01 | 1.76 | 99.963 | 3.29 | 0.68 | 99.878 | 10.68 | 2.07 | A |
| 宿迁市 | 99.884 | 10.13 | 1.98 | 99.938 | 5.44 | 1.18 | 99.866 | 11.72 | 2.24 | A |

浙江省

| **城市** | **全口径 （1+2+3+4）** | | | **城市 （1+2+3）** | | | **农村 （4）** | | | **指标区间** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **平均供电可靠率（%）** | **平均停电时间（时/户）** | **平均停电频率（次/户）** | **平均供电可靠率（%）** | **平均停电时间（时/户）** | **平均停电频率（次/户）** | **平均供电可靠率（%）** | **平均停电时间（时/户）** | **平均停电频率（次/户）** |
| 温州市 | 99.845 | 13.62 | 3.87 | 99.955 | 3.91 | 1.52 | 99.822 | 15.59 | 4.34 | B |
| 湖州市 | 99.858 | 12.40 | 3.20 | 99.957 | 3.78 | 1.03 | 99.842 | 13.86 | 3.57 | B |
| 嘉兴市 | 99.883 | 10.23 | 2.15 | 99.967 | 2.91 | 0.76 | 99.864 | 11.93 | 2.47 | A |
| 绍兴市 | 99.877 | 10.78 | 2.61 | 99.959 | 3.56 | 0.89 | 99.848 | 13.29 | 3.20 | A |
| 金华市 | 99.868 | 11.54 | 3.14 | 99.957 | 3.80 | 1.09 | 99.847 | 13.40 | 3.63 | B |
| 衢州市 | 99.873 | 11.09 | 3.22 | 99.959 | 3.61 | 1.15 | 99.837 | 14.26 | 4.10 | A |
| 舟山市 | 99.890 | 9.62 | 2.54 | 99.928 | 6.31 | 1.69 | 99.866 | 11.74 | 3.09 | A |
| 台州市 | 99.868 | 11.58 | 3.95 | 99.949 | 4.43 | 1.57 | 99.854 | 12.83 | 4.37 | B |
| 丽水市 | 99.836 | 14.36 | 4.69 | 99.922 | 6.83 | 2.24 | 99.810 | 16.61 | 5.43 | B |

安徽省

| **城市** | **全口径 （1+2+3+4）** | | | **城市 （1+2+3）** | | | **农村 （4）** | | | **指标区间** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **平均供电可靠率（%）** | **平均停电时间（时/户）** | **平均停电频率（次/户）** | **平均供电可靠率（%）** | **平均停电时间（时/户）** | **平均停电频率（次/户）** | **平均供电可靠率（%）** | **平均停电时间（时/户）** | **平均停电频率（次/户）** |
| 合肥市 | 99.898 | 8.94 | 3.58 | 99.951 | 4.30 | 1.82 | 99.839 | 14.12 | 5.54 | A |
| 淮北市 | 99.850 | 13.16 | 4.14 | 99.956 | 3.88 | 1.57 | 99.781 | 19.20 | 5.81 | B |
| 亳州市 | 99.762 | 20.84 | 8.86 | 99.937 | 5.52 | 2.31 | 99.725 | 24.13 | 10.27 | D |
| 宿州市 | 99.801 | 17.47 | 6.02 | 99.925 | 6.54 | 2.50 | 99.764 | 20.70 | 7.06 | C |
| 蚌埠市 | 99.857 | 12.55 | 3.55 | 99.947 | 4.62 | 1.65 | 99.803 | 17.30 | 4.69 | B |
| 阜阳市 | 99.784 | 18.92 | 6.40 | 99.940 | 5.30 | 1.96 | 99.761 | 20.98 | 7.08 | D |
| 淮南市 | 99.836 | 14.40 | 5.37 | 99.948 | 4.57 | 2.33 | 99.811 | 16.59 | 6.05 | B |
| 滁州市 | 99.850 | 13.11 | 3.82 | 99.955 | 3.93 | 1.29 | 99.818 | 15.92 | 4.60 | B |
| 六安市 | 99.803 | 17.26 | 5.40 | 99.951 | 4.30 | 1.39 | 99.782 | 19.06 | 5.96 | C |
| 马鞍山市 | 99.843 | 13.76 | 3.36 | 99.960 | 3.54 | 1.24 | 99.796 | 17.84 | 4.20 | B |
| 芜湖市 | 99.848 | 13.32 | 3.11 | 99.925 | 6.60 | 1.33 | 99.820 | 15.73 | 3.74 | B |
| 宣城市 | 99.844 | 13.65 | 4.12 | 99.943 | 5.02 | 1.48 | 99.828 | 15.05 | 4.55 | B |
| 铜陵市 | 99.867 | 11.68 | 3.28 | 99.963 | 3.24 | 1.19 | 99.818 | 15.93 | 4.34 | B |
| 池州市 | 99.834 | 14.54 | 4.05 | 99.962 | 3.34 | 1.17 | 99.797 | 17.81 | 4.90 | B |
| 安庆市 | 99.803 | 17.22 | 5.40 | 99.930 | 6.09 | 2.06 | 99.767 | 20.45 | 6.37 | C |
| 黄山市 | 99.862 | 12.07 | 3.82 | 99.929 | 6.22 | 2.01 | 99.823 | 15.54 | 4.90 | B |

福建省

| **城市** | **全口径 （1+2+3+4）** | | | **城市 （1+2+3）** | | | **农村 （4）** | | | **指标区间** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **平均供电可靠率（%）** | **平均停电时间（时/户）** | **平均停电频率（次/户）** | **平均供电可靠率（%）** | **平均停电时间（时/户）** | **平均停电频率（次/户）** | **平均供电可靠率（%）** | **平均停电时间（时/户）** | **平均停电频率（次/户）** |
| 福州市 | 99.912 | 7.68 | 1.65 | 99.976 | 2.06 | 0.52 | 99.886 | 10.00 | 2.12 | A |
| 漳州市 | 99.861 | 12.17 | 2.57 | 99.954 | 3.99 | 0.89 | 99.842 | 13.83 | 2.91 | B |
| 泉州市 | 99.871 | 11.32 | 1.92 | 99.952 | 4.20 | 0.84 | 99.855 | 12.70 | 2.13 | A |
| 三明市 | 99.843 | 13.75 | 2.45 | 99.943 | 4.96 | 0.90 | 99.801 | 17.44 | 3.10 | B |
| 莆田市 | 99.853 | 12.88 | 2.73 | 99.938 | 5.39 | 1.14 | 99.806 | 16.98 | 3.61 | B |
| 南平市 | 99.830 | 14.87 | 2.58 | 99.936 | 5.64 | 1.01 | 99.801 | 17.46 | 3.01 | B |
| 龙岩市 | 99.843 | 13.77 | 2.53 | 99.946 | 4.77 | 0.88 | 99.813 | 16.35 | 3.01 | B |
| 宁德市 | 99.780 | 19.30 | 3.13 | 99.913 | 7.64 | 1.45 | 99.732 | 23.48 | 3.73 | D |

江西省

| **城市** | **全口径 （1+2+3+4）** | | | **城市 （1+2+3）** | | | **农村 （4）** | | | **指标区间** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **平均供电可靠率（%）** | **平均停电时间（时/户）** | **平均停电频率（次/户）** | **平均供电可靠率（%）** | **平均停电时间（时/户）** | **平均停电频率（次/户）** | **平均供电可靠率（%）** | **平均停电时间（时/户）** | **平均停电频率（次/户）** |
| 南昌市 | 99.914 | 7.57 | 1.91 | 99.979 | 1.86 | 0.52 | 99.863 | 12.00 | 2.98 | A |
| 九江市 | 99.818 | 15.92 | 3.48 | 99.945 | 4.84 | 1.30 | 99.760 | 21.02 | 4.49 | B |
| 景德镇市 | 99.808 | 16.78 | 3.10 | 99.949 | 4.48 | 1.27 | 99.692 | 26.95 | 4.61 | C |
| 萍乡市 | 99.797 | 17.81 | 4.10 | 99.929 | 6.19 | 1.62 | 99.764 | 20.70 | 4.72 | C |
| 新余市 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |  |
| 上饶市 | 99.846 | 13.47 | 2.81 | 99.947 | 4.66 | 1.34 | 99.816 | 16.15 | 3.26 | B |
| 鹰潭市 | 99.631 | 32.36 | 2.82 | 99.934 | 5.80 | 1.24 | 99.543 | 40.00 | 3.28 | E |
| 吉安市 | 99.816 | 16.15 | 2.89 | 99.944 | 4.88 | 1.36 | 99.774 | 19.78 | 3.38 | C |
| 赣州市 | 99.801 | 17.42 | 2.69 | 99.940 | 5.23 | 1.11 | 99.745 | 22.38 | 3.34 | C |
| 抚州市 | 99.755 | 21.44 | 4.84 | 99.924 | 6.62 | 2.03 | 99.715 | 24.98 | 5.51 | D |
| 宜春市 | 99.742 | 22.61 | 4.23 | 99.933 | 5.89 | 0.82 | 99.684 | 27.66 | 5.26 | E |

山东省

| **城市** | **全口径 （1+2+3+4）** | | | **城市 （1+2+3）** | | | **农村 （4）** | | | **指标区间** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **平均供电可靠率（%）** | **平均停电时间（时/户）** | **平均停电频率（次/户）** | **平均供电可靠率（%）** | **平均停电时间（时/户）** | **平均停电频率（次/户）** | **平均供电可靠率（%）** | **平均停电时间（时/户）** | **平均停电频率（次/户）** |
| 淄博市 | 99.913 | 7.60 | 1.44 | 99.971 | 2.55 | 0.42 | 99.901 | 8.64 | 1.65 | A |
| 枣庄市 | 99.919 | 7.11 | 1.08 | 99.953 | 4.15 | 0.64 | 99.907 | 8.18 | 1.24 | A |
| 东营市 | 99.876 | 10.90 | 1.73 | 99.956 | 3.83 | 0.69 | 99.844 | 13.67 | 2.14 | A |
| 烟台市 | 99.878 | 10.73 | 2.30 | 99.967 | 2.87 | 0.50 | 99.863 | 12.02 | 2.59 | A |
| 潍坊市 | 99.880 | 10.49 | 1.46 | 99.965 | 3.03 | 0.50 | 99.861 | 12.19 | 1.68 | A |
| 济宁市 | 99.818 | 15.93 | 2.71 | 99.928 | 6.29 | 1.03 | 99.785 | 18.84 | 3.21 | C |
| 泰安市 | 99.870 | 11.42 | 1.67 | 99.978 | 1.90 | 0.35 | 99.844 | 13.70 | 1.99 | A |
| 威海市 | 99.944 | 4.91 | 0.95 | 99.975 | 2.18 | 0.40 | 99.918 | 7.23 | 1.41 | A |
| 日照市 | 99.909 | 7.95 | 1.21 | 99.971 | 2.52 | 0.41 | 99.882 | 10.32 | 1.56 | A |
| 临沂市 | 99.886 | 9.99 | 1.43 | 99.966 | 3.01 | 0.44 | 99.842 | 13.86 | 1.97 | A |
| 德州市 | 99.829 | 14.97 | 2.65 | 99.941 | 5.13 | 1.02 | 99.789 | 18.51 | 3.24 | B |
| 聊城市 | 99.823 | 15.48 | 2.24 | 99.968 | 2.81 | 0.63 | 99.789 | 18.51 | 2.63 | B |
| 滨州市 | 99.860 | 12.31 | 2.22 | 99.968 | 2.80 | 0.54 | 99.833 | 14.61 | 2.62 | B |
| 菏泽市 | 99.806 | 17.00 | 2.83 | 99.928 | 6.31 | 1.23 | 99.776 | 19.60 | 3.22 | C |

河南省

| **城市** | **全口径 （1+2+3+4）** | | | **城市 （1+2+3）** | | | **农村 （4）** | | | **指标区间** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **平均供电可靠率（%）** | **平均停电时间（时/户）** | **平均停电频率（次/户）** | **平均供电可靠率（%）** | **平均停电时间（时/户）** | **平均停电频率（次/户）** | **平均供电可靠率（%）** | **平均停电时间（时/户）** | **平均停电频率（次/户）** |
| 郑州市 | 99.917 | 7.31 | 1.54 | 99.967 | 2.92 | 0.64 | 99.863 | 12.00 | 2.50 | A |
| 开封市 | 99.739 | 22.84 | 2.60 | 99.948 | 4.55 | 0.73 | 99.694 | 26.84 | 3.00 | E |
| 洛阳市 | 99.795 | 17.94 | 3.28 | 99.955 | 3.92 | 0.77 | 99.741 | 22.65 | 4.12 | C |
| 平顶山市 | 99.756 | 21.38 | 3.03 | 99.933 | 5.85 | 1.26 | 99.689 | 27.23 | 3.70 | D |
| 安阳市 | 99.746 | 22.25 | 1.81 | 99.949 | 4.49 | 0.68 | 99.708 | 25.60 | 2.02 | D |
| 鹤壁市 | 99.790 | 18.39 | 3.31 | 99.932 | 5.94 | 1.19 | 99.734 | 23.29 | 4.14 | C |
| 新乡市 | 99.804 | 17.20 | 2.56 | 99.959 | 3.59 | 0.49 | 99.762 | 20.83 | 3.11 | C |
| 焦作市 | 99.761 | 20.95 | 2.14 | 99.942 | 5.06 | 0.70 | 99.714 | 25.07 | 2.52 | D |
| 濮阳市 | 99.729 | 23.74 | 2.20 | 99.939 | 5.37 | 0.65 | 99.662 | 29.64 | 2.69 | E |
| 许昌市 | 99.775 | 19.70 | 2.30 | 99.944 | 4.92 | 0.78 | 99.707 | 25.63 | 2.91 | D |
| 漯河市 | 99.802 | 17.33 | 2.09 | 99.949 | 4.46 | 0.78 | 99.723 | 24.25 | 2.78 | C |
| 三门峡市 | 99.812 | 16.50 | 2.81 | 99.944 | 4.89 | 1.14 | 99.752 | 21.72 | 3.56 | C |
| 南阳市 | 99.813 | 16.40 | 3.13 | 99.946 | 4.72 | 1.20 | 99.779 | 19.37 | 3.62 | C |
| 商丘市 | 99.726 | 24.00 | 2.61 | 99.942 | 5.09 | 1.04 | 99.658 | 29.94 | 3.10 | E |
| 信阳市 | 99.742 | 22.61 | 4.07 | 99.935 | 5.74 | 1.00 | 99.693 | 26.91 | 4.85 | E |
| 周口市 | 99.756 | 21.38 | 2.81 | 99.945 | 4.82 | 1.21 | 99.694 | 26.82 | 3.33 | D |
| 驻马店市 | 99.827 | 15.18 | 3.23 | 99.943 | 4.99 | 1.11 | 99.798 | 17.73 | 3.76 | B |

湖北省

| **城市** | **全口径 （1+2+3+4）** | | | **城市 （1+2+3）** | | | **农村 （4）** | | | **指标区间** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **平均供电可靠率（%）** | **平均停电时间（时/户）** | **平均停电频率（次/户）** | **平均供电可靠率（%）** | **平均停电时间（时/户）** | **平均停电频率（次/户）** | **平均供电可靠率（%）** | **平均停电时间（时/户）** | **平均停电频率（次/户）** |
| 襄阳市 | 99.823 | 15.49 | 4.13 | 99.956 | 3.83 | 1.50 | 99.781 | 19.22 | 4.97 | B |
| 宜昌市 | 99.805 | 17.04 | 3.38 | 99.955 | 3.91 | 0.96 | 99.753 | 21.68 | 4.24 | C |
| 黄石市 | 99.837 | 14.32 | 3.26 | 99.946 | 4.76 | 1.08 | 99.781 | 19.17 | 4.36 | B |
| 十堰市 | 99.786 | 18.75 | 6.00 | 99.922 | 6.83 | 2.31 | 99.734 | 23.34 | 7.42 | D |
| 荆州市 | 99.788 | 18.60 | 4.24 | 99.948 | 4.58 | 1.25 | 99.762 | 20.85 | 4.72 | D |
| 荆门市 | 99.811 | 16.60 | 4.11 | 99.948 | 4.59 | 1.35 | 99.781 | 19.22 | 4.70 | C |
| 鄂州市 | 99.814 | 16.33 | 3.18 | 99.945 | 4.85 | 1.06 | 99.774 | 19.79 | 3.82 | C |
| 孝感市 | 99.800 | 17.53 | 4.21 | 99.947 | 4.61 | 1.69 | 99.762 | 20.86 | 4.85 | C |
| 黄冈市 | 99.770 | 20.18 | 5.72 | 99.921 | 6.93 | 2.55 | 99.724 | 24.15 | 6.67 | D |
| 咸宁市 | 99.815 | 16.24 | 4.75 | 99.948 | 4.57 | 1.67 | 99.777 | 19.54 | 5.62 | C |
| 随州市 | 99.815 | 16.20 | 4.16 | 99.943 | 5.03 | 1.17 | 99.784 | 18.92 | 4.89 | C |
| 恩施土家族苗族自治州 | 99.767 | 20.44 | 4.91 | 99.924 | 6.67 | 1.68 | 99.733 | 23.41 | 5.61 | D |

湖南省

| **城市** | **全口径 （1+2+3+4）** | | | **城市 （1+2+3）** | | | **农村 （4）** | | | **指标区间** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **平均供电可靠率（%）** | **平均停电时间（时/户）** | **平均停电频率（次/户）** | **平均供电可靠率（%）** | **平均停电时间（时/户）** | **平均停电频率（次/户）** | **平均供电可靠率（%）** | **平均停电时间（时/户）** | **平均停电频率（次/户）** |
| 长沙市 | 99.916 | 7.38 | 1.20 | 99.970 | 2.61 | 0.45 | 99.853 | 12.87 | 2.05 | A |
| 衡阳市 | 99.810 | 16.65 | 3.51 | 99.948 | 4.53 | 1.02 | 99.763 | 20.80 | 4.36 | C |
| 株洲市 | 99.856 | 12.65 | 2.43 | 99.953 | 4.12 | 0.96 | 99.779 | 19.34 | 3.58 | B |
| 湘潭市 | 99.867 | 11.64 | 2.28 | 99.953 | 4.12 | 0.70 | 99.806 | 17.03 | 3.42 | B |
| 邵阳市 | 99.799 | 17.59 | 2.52 | 99.946 | 4.70 | 0.89 | 99.758 | 21.16 | 2.97 | C |
| 岳阳市 | 99.818 | 15.91 | 2.77 | 99.951 | 4.30 | 0.92 | 99.770 | 20.13 | 3.44 | B |
| 常德市 | 99.796 | 17.83 | 2.86 | 99.945 | 4.84 | 0.76 | 99.753 | 21.65 | 3.47 | C |
| 张家界市 | 99.794 | 18.06 | 3.50 | 99.951 | 4.30 | 0.96 | 99.748 | 22.11 | 4.25 | C |
| 益阳市 | 99.805 | 17.11 | 2.97 | 99.948 | 4.58 | 0.81 | 99.766 | 20.50 | 3.55 | C |
| 郴州市 | 99.800 | 17.51 | 2.83 | 99.943 | 4.97 | 0.84 | 99.751 | 21.83 | 3.51 | C |
| 永州市 | 99.795 | 17.94 | 3.58 | 99.942 | 5.07 | 1.26 | 99.753 | 21.63 | 4.24 | C |
| 怀化市 | 99.790 | 18.43 | 4.10 | 99.942 | 5.09 | 1.34 | 99.748 | 22.04 | 4.84 | C |
| 娄底市 | 99.807 | 16.93 | 3.39 | 99.946 | 4.72 | 0.82 | 99.760 | 21.05 | 4.26 | C |
| 湘西土家族苗族自治州 | 99.797 | 17.79 | 4.48 | 99.943 | 4.99 | 1.14 | 99.747 | 22.13 | 5.61 | C |

广东省

| **城市** | **全口径 （1+2+3+4）** | | | **城市 （1+2+3）** | | | **农村 （4）** | | | **指标区间** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **平均供电可靠率（%）** | **平均停电时间（时/户）** | **平均停电频率（次/户）** | **平均供电可靠率（%）** | **平均停电时间（时/户）** | **平均停电频率（次/户）** | **平均供电可靠率（%）** | **平均停电时间（时/户）** | **平均停电频率（次/户）** |
| 珠海市 | 99.989 | 0.98 | 0.72 | 99.991 | 0.76 | 0.56 | 99.986 | 1.21 | 0.89 | A |
| 汕头市 | 99.802 | 17.32 | 2.23 | 99.924 | 6.64 | 0.99 | 99.737 | 23.05 | 2.89 | C |
| 佛山市 | 99.974 | 2.31 | 0.54 | 99.979 | 1.81 | 0.41 | 99.969 | 2.73 | 0.65 | A |
| 韶关市 | 99.860 | 12.26 | 2.64 | 99.964 | 3.14 | 0.93 | 99.836 | 14.36 | 3.03 | B |
| 河源市 | 99.866 | 11.77 | 4.19 | 99.941 | 5.15 | 1.71 | 99.846 | 13.50 | 4.84 | B |
| 梅州市 | 99.849 | 13.23 | 3.86 | 99.935 | 5.70 | 1.43 | 99.828 | 15.10 | 4.46 | B |
| 惠州市 | 99.839 | 14.11 | 2.22 | 99.893 | 9.34 | 1.19 | 99.822 | 15.56 | 2.53 | B |
| 汕尾市 | 99.728 | 23.87 | 4.91 | 99.783 | 19.02 | 3.69 | 99.689 | 27.28 | 5.77 | E |
| 东莞市 | 99.957 | 3.76 | 0.70 | 99.975 | 2.24 | 0.46 | 99.953 | 4.09 | 0.75 | A |
| 中山市 | 99.977 | 2.03 | 0.41 | 99.986 | 1.26 | 0.30 | 99.969 | 2.69 | 0.50 | A |
| 江门市 | 99.908 | 8.09 | 1.50 | 99.952 | 4.23 | 0.64 | 99.893 | 9.42 | 1.79 | A |
| 阳江市 | 99.781 | 19.20 | 3.39 | 99.859 | 12.39 | 2.22 | 99.696 | 26.62 | 4.66 | D |
| 湛江市 | 99.729 | 23.75 | 5.33 | 99.915 | 7.49 | 1.36 | 99.691 | 27.04 | 6.14 | E |
| 茂名市 | 99.891 | 9.51 | 2.64 | 99.948 | 4.53 | 0.66 | 99.881 | 10.45 | 3.01 | A |
| 肇庆市 | 99.906 | 8.26 | 2.02 | 99.962 | 3.35 | 0.86 | 99.876 | 10.83 | 2.63 | A |
| 清远市 | 99.835 | 14.44 | 3.70 | 99.937 | 5.50 | 1.36 | 99.813 | 16.36 | 4.20 | B |
| 潮州市 | 99.871 | 11.32 | 3.48 | 99.921 | 6.93 | 2.30 | 99.852 | 12.98 | 3.92 | A |
| 揭阳市 | 99.844 | 13.68 | 2.65 | 99.924 | 6.64 | 1.37 | 99.804 | 17.22 | 3.28 | B |
| 云浮市 | 99.767 | 20.38 | 4.46 | 99.917 | 7.27 | 1.64 | 99.733 | 23.36 | 5.10 | D |

广西壮族自治区

| **城市** | **全口径 （1+2+3+4）** | | | **城市 （1+2+3）** | | | **农村 （4）** | | | **指标区间** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **平均供电可靠率（%）** | **平均停电时间（时/户）** | **平均停电频率（次/户）** | **平均供电可靠率（%）** | **平均停电时间（时/户）** | **平均停电频率（次/户）** | **平均供电可靠率（%）** | **平均停电时间（时/户）** | **平均停电频率（次/户）** |
| 南宁市 | 99.874 | 11.01 | 2.99 | 99.964 | 3.17 | 0.96 | 99.824 | 15.45 | 4.15 | A |
| 柳州市 | 99.876 | 10.88 | 2.55 | 99.954 | 4.06 | 0.82 | 99.820 | 15.79 | 3.78 | A |
| 桂林市 | 99.872 | 11.25 | 3.27 | 99.966 | 2.96 | 0.74 | 99.853 | 12.86 | 3.76 | A |
| 梧州市 | 99.912 | 7.74 | 1.41 | 99.947 | 4.63 | 0.65 | 99.843 | 13.74 | 2.86 | A |
| 北海市 | 99.738 | 23.00 | 3.55 | 99.789 | 18.50 | 2.51 | 99.695 | 26.74 | 4.41 | E |
| 防城港市 | 99.808 | 16.85 | 3.58 | 99.891 | 9.56 | 1.80 | 99.746 | 22.27 | 4.90 | C |
| 钦州市 | 99.760 | 21.01 | 4.15 | 99.875 | 10.92 | 1.50 | 99.729 | 23.71 | 4.85 | D |
| 贵港市 | 99.771 | 20.04 | 3.07 | 99.912 | 7.69 | 1.12 | 99.741 | 22.69 | 3.48 | D |
| 玉林市 | 99.859 | 12.32 | 2.77 | 99.942 | 5.10 | 1.05 | 99.824 | 15.41 | 3.50 | B |
| 百色市 | 99.629 | 32.50 | 5.07 | 99.822 | 15.59 | 2.28 | 99.580 | 36.76 | 5.77 | E |
| 贺州 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |  |
| 河池市 | 99.692 | 27.00 | 4.99 | 99.906 | 8.22 | 1.34 | 99.657 | 30.04 | 5.57 | E |
| 来宾市 | 99.812 | 16.50 | 3.02 | 99.930 | 6.17 | 0.95 | 99.790 | 18.39 | 3.40 | C |
| 崇左市 | 99.834 | 14.58 | 3.73 | 99.919 | 7.07 | 1.59 | 99.812 | 16.48 | 4.28 | B |

海南省

| **城市** | **全口径 （1+2+3+4）** | | | **城市 （1+2+3）** | | | **农村 （4）** | | | **指标区间** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **平均供电可靠率（%）** | **平均停电时间（时/户）** | **平均停电频率（次/户）** | **平均供电可靠率（%）** | **平均停电时间（时/户）** | **平均停电频率（次/户）** | **平均供电可靠率（%）** | **平均停电时间（时/户）** | **平均停电频率（次/户）** |
| 海口市 | 99.862 | 12.11 | 2.48 | 99.939 | 5.35 | 1.30 | 99.754 | 21.59 | 4.14 | B |
| 三亚市 | 99.861 | 12.15 | 2.06 | 99.948 | 4.59 | 0.88 | 99.806 | 16.96 | 2.81 | B |
| 三沙市 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |  |
| 儋州市 | 99.737 | 23.05 | 3.77 | 99.915 | 7.44 | 0.99 | 99.677 | 28.28 | 4.70 | E |

四川省

| **城市** | **全口径 （1+2+3+4）** | | | **城市 （1+2+3）** | | | **农村 （4）** | | | **指标区间** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **平均供电可靠率（%）** | **平均停电时间（时/户）** | **平均停电频率（次/户）** | **平均供电可靠率（%）** | **平均停电时间（时/户）** | **平均停电频率（次/户）** | **平均供电可靠率（%）** | **平均停电时间（时/户）** | **平均停电频率（次/户）** |
| 自贡市 | 99.807 | 16.89 | 2.76 | 99.939 | 5.36 | 1.06 | 99.759 | 21.11 | 3.38 | C |
| 攀枝花市 | 99.854 | 12.78 | 1.43 | 99.937 | 5.54 | 0.71 | 99.750 | 21.93 | 2.34 | B |
| 泸州市 | 99.787 | 18.69 | 3.21 | 99.937 | 5.54 | 0.81 | 99.753 | 21.62 | 3.74 | D |
| 德阳市 | 99.789 | 18.50 | 2.29 | 99.932 | 5.94 | 0.81 | 99.757 | 21.31 | 2.62 | C |
| 绵阳市 | 99.799 | 17.65 | 2.65 | 99.935 | 5.67 | 0.81 | 99.755 | 21.47 | 3.23 | C |
| 广元市 | 99.794 | 18.05 | 2.74 | 99.935 | 5.70 | 0.83 | 99.749 | 21.97 | 3.35 | C |
| 遂宁市 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |  |
| 内江市 | 99.798 | 17.69 | 2.07 | 99.934 | 5.83 | 0.79 | 99.754 | 21.60 | 2.50 | C |
| 乐山市 | 99.783 | 19.03 | 3.22 | 99.942 | 5.09 | 0.90 | 99.754 | 21.60 | 3.65 | D |
| 南充市 | 99.810 | 16.65 | 2.36 | 99.928 | 6.35 | 0.87 | 99.757 | 21.29 | 3.03 | C |
| 宜宾市 | 99.795 | 17.96 | 1.81 | 99.941 | 5.18 | 0.56 | 99.720 | 24.52 | 2.45 | C |
| 广安市 | 99.802 | 17.33 | 1.75 | 99.935 | 5.72 | 0.85 | 99.754 | 21.55 | 2.08 | C |
| 达州市 | 99.778 | 19.48 | 2.69 | 99.933 | 5.85 | 1.00 | 99.752 | 21.76 | 2.97 | D |
| 巴中市 | 99.785 | 18.83 | 3.80 | 99.931 | 6.04 | 1.42 | 99.754 | 21.58 | 4.31 | D |
| 雅安市 | 99.788 | 18.57 | 1.96 | 99.061 | 82.27 | 7.62 | 99.811 | 16.59 | 1.78 | D |
| 眉山市 | 99.783 | 18.97 | 2.36 | 99.925 | 6.56 | 0.98 | 99.757 | 21.28 | 2.62 | D |
| 资阳市 | 99.788 | 18.60 | 1.85 | 99.945 | 4.83 | 0.62 | 99.748 | 22.08 | 2.16 | D |
| 阿坝藏族羌族自治州 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |  |
| 甘孜藏族自治州 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |  |
| 凉山彝族自治州 | 99.750 | 21.90 | 4.86 | 99.939 | 5.31 | 1.05 | 99.747 | 22.20 | 4.93 | D |

贵州省

| **城市** | **全口径 （1+2+3+4）** | | | **城市 （1+2+3）** | | | **农村 （4）** | | | **指标区间** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **平均供电可靠率（%）** | **平均停电时间（时/户）** | **平均停电频率（次/户）** | **平均供电可靠率（%）** | **平均停电时间（时/户）** | **平均停电频率（次/户）** | **平均供电可靠率（%）** | **平均停电时间（时/户）** | **平均停电频率（次/户）** |
| 贵阳市 | 99.852 | 13.00 | 2.61 | 99.950 | 4.42 | 1.13 | 99.767 | 20.41 | 3.90 | B |
| 遵义市 | 99.699 | 26.40 | 7.96 | 99.916 | 7.39 | 2.38 | 99.649 | 30.75 | 9.23 | E |
| 六盘水市 | 99.770 | 20.16 | 7.23 | 99.916 | 7.39 | 2.52 | 99.738 | 22.92 | 8.24 | D |
| 安顺市 | 99.766 | 20.48 | 6.76 | 99.936 | 5.63 | 2.03 | 99.726 | 23.99 | 7.88 | D |
| 毕节市 | 99.741 | 22.73 | 5.65 | 99.848 | 13.30 | 3.12 | 99.727 | 23.92 | 5.98 | E |
| 铜仁市 | 99.753 | 21.62 | 10.37 | 99.905 | 8.29 | 3.91 | 99.724 | 24.16 | 11.60 | D |
| 黔东南苗族侗族自治州 | 99.722 | 24.39 | 7.61 | 99.890 | 9.63 | 3.34 | 99.691 | 27.10 | 8.39 | E |
| 黔南布依族苗族自治州 | 99.765 | 20.61 | 5.31 | 99.915 | 7.43 | 1.97 | 99.734 | 23.31 | 6.00 | D |
| 黔西南布依族苗族自治州 | 99.724 | 24.17 | 6.72 | 99.854 | 12.77 | 2.98 | 99.697 | 26.56 | 7.50 | E |

云南省

| **城市** | **全口径 （1+2+3+4）** | | | **城市 （1+2+3）** | | | **农村 （4）** | | | **指标区间** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **平均供电可靠率（%）** | **平均停电时间（时/户）** | **平均停电频率（次/户）** | **平均供电可靠率（%）** | **平均停电时间（时/户）** | **平均停电频率（次/户）** | **平均供电可靠率（%）** | **平均停电时间（时/户）** | **平均停电频率（次/户）** |
| 昆明市 | 99.860 | 12.29 | 2.61 | 99.959 | 3.63 | 0.71 | 99.816 | 16.09 | 3.45 | B |
| 曲靖市 | 99.784 | 18.91 | 4.15 | 99.952 | 4.25 | 0.89 | 99.751 | 21.77 | 4.79 | D |
| 玉溪市 | 99.899 | 8.85 | 2.01 | 99.937 | 5.49 | 1.26 | 99.889 | 9.71 | 2.20 | A |
| 昭通市 | 99.698 | 26.45 | 4.41 | 99.865 | 11.86 | 2.21 | 99.668 | 29.10 | 4.81 | E |
| 楚雄彝族自治州 | 99.702 | 26.07 | 4.41 | 99.839 | 14.11 | 2.38 | 99.686 | 27.49 | 4.65 | E |
| 红河哈尼族彝族自治州 | 99.773 | 19.89 | 4.66 | 99.945 | 4.82 | 1.32 | 99.735 | 23.20 | 5.40 | D |
| 丽江市 | 99.732 | 23.50 | 4.69 | 99.932 | 5.96 | 0.99 | 99.712 | 25.25 | 5.06 | E |
| 迪庆藏族自治州 | 99.690 | 27.14 | 3.49 | 99.634 | 32.10 | 2.03 | 99.702 | 26.09 | 3.80 | E |
| 文山壮族苗族自治州 | 99.635 | 31.98 | 3.72 | 99.705 | 25.88 | 2.87 | 99.625 | 32.88 | 3.84 | E |
| 西双版纳傣族自治州 | 99.712 | 25.24 | 4.16 | 99.879 | 10.62 | 2.38 | 99.669 | 28.97 | 4.61 | E |
| 普洱市 | 99.814 | 16.33 | 3.92 | 99.876 | 10.86 | 2.78 | 99.802 | 17.33 | 4.13 | C |
| 大理白族自治州 | 99.726 | 24.00 | 3.95 | 99.819 | 15.89 | 2.45 | 99.700 | 26.28 | 4.38 | E |
| 保山 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |  |
| 德宏傣族景颇族自治州 | 99.755 | 21.44 | 3.55 | 99.943 | 4.98 | 0.91 | 99.735 | 23.22 | 3.83 | D |
| 怒江傈僳族自治州 | 99.635 | 31.97 | 3.38 | 99.848 | 13.33 | 2.06 | 99.588 | 36.06 | 3.67 | E |
| 临沧市 | 99.741 | 22.69 | 4.63 | 99.896 | 9.13 | 1.94 | 99.725 | 24.08 | 4.91 | E |

西藏自治区

| **城市** | **全口径 （1+2+3+4）** | | | **城市 （1+2+3）** | | | **农村 （4）** | | | **指标区间** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **平均供电可靠率（%）** | **平均停电时间（时/户）** | **平均停电频率（次/户）** | **平均供电可靠率（%）** | **平均停电时间（时/户）** | **平均停电频率（次/户）** | **平均供电可靠率（%）** | **平均停电时间（时/户）** | **平均停电频率（次/户）** |
| 拉萨市 | 99.266 | 64.26 | 9.75 | 99.400 | 52.60 | 8.27 | 98.181 | 159.36 | 21.83 | E |
| 林芝市 | 99.422 | 50.64 | 16.09 | 99.433 | 49.67 | 15.72 | 99.233 | 67.16 | 22.46 | E |
| 昌都市 | 99.458 | 47.53 | 9.51 | 99.468 | 46.62 | 9.26 | 99.327 | 58.94 | 12.69 | E |
| 日喀则市 | 99.353 | 56.65 | 11.71 | 99.402 | 52.37 | 10.67 | 98.901 | 96.30 | 21.41 | E |
| 山南市 | 99.425 | 50.42 | 8.81 | 99.419 | 50.87 | 9.18 | 99.441 | 48.94 | 7.61 | E |
| 阿里地区 | 99.411 | 51.61 | 31.92 | 99.411 | 51.61 | 31.92 | —— | —— | —— | E |
| 那曲市 | 99.444 | 48.72 | 12.54 | 99.444 | 48.72 | 12.54 | —— | —— | —— | E |

陕西省

| **城市** | **全口径 （1+2+3+4）** | | | **城市 （1+2+3）** | | | **农村 （4）** | | | **指标区间** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **平均供电可靠率（%）** | **平均停电时间（时/户）** | **平均停电频率（次/户）** | **平均供电可靠率（%）** | **平均停电时间（时/户）** | **平均停电频率（次/户）** | **平均供电可靠率（%）** | **平均停电时间（时/户）** | **平均停电频率（次/户）** |
| 宝鸡市 | 99.829 | 15.01 | 2.68 | 99.940 | 5.28 | 1.16 | 99.751 | 21.84 | 3.74 | B |
| 咸阳市 | 99.833 | 14.65 | 3.01 | 99.936 | 5.62 | 1.45 | 99.744 | 22.45 | 4.35 | B |
| 铜川市 | 99.798 | 17.71 | 3.73 | 99.938 | 5.39 | 1.49 | 99.748 | 22.04 | 4.52 | C |
| 渭南市 | 99.780 | 19.25 | 4.58 | 99.936 | 5.58 | 2.08 | 99.708 | 25.56 | 5.73 | D |
| 延安市 | 99.798 | 17.66 | 4.79 | 99.938 | 5.41 | 1.72 | 99.746 | 22.27 | 5.94 | C |
| 榆林市 | 99.789 | 18.51 | 5.49 | 99.939 | 5.38 | 2.42 | 99.749 | 21.95 | 6.29 | C |
| 汉中市 | 99.832 | 14.73 | 3.52 | 99.939 | 5.35 | 1.27 | 99.753 | 21.63 | 5.17 | B |
| 安康市 | 99.786 | 18.78 | 4.03 | 99.926 | 6.49 | 1.44 | 99.738 | 22.95 | 4.91 | D |
| 商洛市 | 99.775 | 19.67 | 5.12 | 99.922 | 6.82 | 2.16 | 99.737 | 23.06 | 5.90 | D |

甘肃省

| **城市** | **全口径 （1+2+3+4）** | | | **城市 （1+2+3）** | | | **农村 （4）** | | | **指标区间** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **平均供电可靠率（%）** | **平均停电时间（时/户）** | **平均停电频率（次/户）** | **平均供电可靠率（%）** | **平均停电时间（时/户）** | **平均停电频率（次/户）** | **平均供电可靠率（%）** | **平均停电时间（时/户）** | **平均停电频率（次/户）** |
| 兰州市 | 99.924 | 6.69 | 1.42 | 99.964 | 3.14 | 0.68 | 99.899 | 8.86 | 1.88 | A |
| 天水市 | 99.706 | 25.73 | 4.42 | 99.937 | 5.52 | 1.29 | 99.654 | 30.29 | 5.13 | E |
| 嘉峪关市 | 99.717 | 24.76 | 2.53 | 99.902 | 8.56 | 0.86 | 99.709 | 25.53 | 2.61 | E |
| 武威市 | 99.724 | 24.16 | 5.92 | 99.952 | 4.16 | 1.63 | 99.706 | 25.74 | 6.26 | E |
| 金昌市 | 99.752 | 21.69 | 2.72 | 99.972 | 2.47 | 0.60 | 99.720 | 24.52 | 3.03 | D |
| 酒泉市 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |  |
| 张掖市 | 99.762 | 20.86 | 4.23 | 99.940 | 5.24 | 1.13 | 99.742 | 22.59 | 4.57 | D |
| 庆阳市 | 99.737 | 23.09 | 5.66 | 99.974 | 2.27 | 1.31 | 99.725 | 24.12 | 5.88 | E |
| 平凉市 | 99.713 | 25.18 | 4.39 | 99.957 | 3.80 | 1.06 | 99.674 | 28.54 | 4.92 | E |
| 白银市 | 99.728 | 23.83 | 3.10 | 99.931 | 6.05 | 1.12 | 99.700 | 26.30 | 3.37 | E |
| 定西市 | 99.738 | 22.95 | 6.26 | 99.953 | 4.16 | 1.03 | 99.726 | 24.05 | 6.56 | E |
| 陇南市 | 99.621 | 33.17 | 7.59 | 99.895 | 9.22 | 1.81 | 99.589 | 36.00 | 8.27 | E |
| 临夏回族自治州 | 99.770 | 20.17 | 2.99 | 99.912 | 7.75 | 1.39 | 99.763 | 20.73 | 3.06 | D |
| 甘南藏族自治州 | 99.715 | 24.98 | 4.58 | 99.902 | 8.60 | 2.55 | 99.682 | 27.88 | 4.94 | E |

青海省

| **城市** | **全口径 （1+2+3+4）** | | | **城市 （1+2+3）** | | | **农村 （4）** | | | **指标区间** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **平均供电可靠率（%）** | **平均停电时间（时/户）** | **平均停电频率（次/户）** | **平均供电可靠率（%）** | **平均停电时间（时/户）** | **平均停电频率（次/户）** | **平均供电可靠率（%）** | **平均停电时间（时/户）** | **平均停电频率（次/户）** |
| 西宁市 | 99.837 | 14.26 | 3.50 | 99.956 | 3.83 | 1.34 | 99.721 | 24.45 | 5.61 | B |
| 海东市 | 99.584 | 36.48 | 8.43 | 99.848 | 13.34 | 5.16 | 99.483 | 45.28 | 9.68 | E |
| 海南藏族自治州 | 99.649 | 30.74 | 6.09 | 99.828 | 15.11 | 3.80 | 99.610 | 34.20 | 6.60 | E |
| 海北藏族自治州 | 99.600 | 35.00 | 8.81 | 99.755 | 21.49 | 4.69 | 99.567 | 37.92 | 9.70 | E |
| 海西蒙古族藏族自治州 | 99.748 | 22.09 | 5.36 | 99.917 | 7.27 | 3.01 | 99.610 | 34.18 | 7.28 | D |
| 黄南藏族自治州 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |  |
| 果洛藏族自治州 | 99.492 | 44.48 | 9.57 | 99.785 | 18.84 | 3.49 | 99.425 | 50.41 | 10.97 | E |
| 玉树藏族自治州 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |  |

宁夏回族自治区

| **城市** | **全口径 （1+2+3+4）** | | | **城市 （1+2+3）** | | | **农村 （4）** | | | **指标区间** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **平均供电可靠率（%）** | **平均停电时间（时/户）** | **平均停电频率（次/户）** | **平均供电可靠率（%）** | **平均停电时间（时/户）** | **平均停电频率（次/户）** | **平均供电可靠率（%）** | **平均停电时间（时/户）** | **平均停电频率（次/户）** |
| 银川市 | 99.916 | 7.40 | 1.39 | 99.969 | 2.70 | 0.73 | 99.878 | 10.72 | 1.87 | A |
| 石嘴山市 | 99.816 | 16.09 | 2.05 | 99.947 | 4.66 | 0.83 | 99.724 | 24.16 | 2.92 | C |
| 吴忠市 | 99.787 | 18.64 | 2.27 | 99.884 | 10.14 | 1.42 | 99.748 | 22.05 | 2.61 | D |
| 固原市 | 99.693 | 26.88 | 3.35 | 99.926 | 6.50 | 0.98 | 99.653 | 30.42 | 3.76 | E |
| 中卫市 | 99.836 | 14.39 | 2.10 | 99.947 | 4.61 | 1.11 | 99.812 | 16.46 | 2.31 | B |

新疆维吾尔自治区

| **城市** | **全口径 （1+2+3+4）** | | | **城市 （1+2+3）** | | | **农村 （4）** | | | **指标区间** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **平均供电可靠率（%）** | **平均停电时间（时/户）** | **平均停电频率（次/户）** | **平均供电可靠率（%）** | **平均停电时间（时/户）** | **平均停电频率（次/户）** | **平均供电可靠率（%）** | **平均停电时间（时/户）** | **平均停电频率（次/户）** |
| 乌鲁木齐市 | 99.930 | 6.13 | 1.39 | 99.961 | 3.43 | 0.82 | 99.906 | 8.21 | 1.84 | A |
| 伊犁哈萨克自治州 | 99.625 | 32.81 | 6.43 | 99.848 | 13.29 | 3.56 | 99.523 | 41.80 | 7.75 | E |
| 塔城地区 | 99.824 | 15.45 | 3.25 | 99.912 | 7.72 | 1.60 | 99.814 | 16.26 | 3.42 | B |
| 阿勒泰地区 | 99.787 | 18.69 | 3.93 | 99.861 | 12.15 | 2.86 | 99.761 | 20.93 | 4.29 | D |
| 博尔塔拉蒙古自治州 | 99.705 | 25.83 | 4.89 | 99.913 | 7.64 | 2.41 | 99.672 | 28.77 | 5.29 | E |
| 昌吉回族自治州 | 99.781 | 19.20 | 3.26 | 99.923 | 6.72 | 1.45 | 99.759 | 21.15 | 3.55 | D |
| 吐鲁番市 | 99.766 | 20.53 | 2.51 | 99.926 | 6.46 | 1.71 | 99.745 | 22.33 | 2.62 | D |
| 哈密市 | 99.772 | 19.97 | 3.62 | 99.912 | 7.68 | 1.55 | 99.749 | 22.03 | 3.97 | D |
| 巴音郭楞蒙古自治州 | 99.644 | 31.19 | 8.21 | 99.830 | 14.92 | 3.05 | 99.598 | 35.21 | 9.49 | E |
| 阿克苏地区 | 99.540 | 40.34 | 7.64 | 99.894 | 9.33 | 3.57 | 99.483 | 45.32 | 8.29 | E |
| 克孜勒苏柯尔克孜自治州 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |  |
| 喀什地区 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |  |
| 和田地区 | 99.362 | 55.90 | 10.38 | 99.803 | 17.27 | 4.49 | 99.296 | 61.71 | 11.26 | E |
| 克拉玛依市 | 99.325 | 59.16 | 10.22 | 99.826 | 15.29 | 4.02 | 99.210 | 69.17 | 11.63 | E |

1. . 地级行政区：包括地级市、地区、自治州、盟，来源于民政部门户网站。 [↑](#footnote-ref-0)
2. . 供电可靠性数据为地级行政区内国家电网公司、南方电网公司、内蒙古电力（集团）公司所属供电企业的数据。部分地级行政区无数据原因为：①供电企业未开展供电可靠性数据统计和报送；②供电企业的营业区域跨两个及以上的地级行政区，未对数据按行政区域拆分；③深圳、广州供电企业可靠性管理未划分农村地区。 [↑](#footnote-ref-1)
3. . 全口径范围：1：市中心区，2：市区，3：城镇，4：农村。 [↑](#footnote-ref-2)
4. . 指标区间：按照全口径供电可靠率由高到低的顺序，平均分成五个区间（不包含全部指标为空的行政区），即：地级行政区排名前20%的为A，20%-40%为B，40%-60%为C，60%-80%为D，80%-100%为E（各数值范围，下限值为不包含，上限值为包含）。 [↑](#footnote-ref-3)